Ausschreibungstext Wetterstation Suntracer KNX basic

Wetterstation für das KNX-Bus-System. Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag (beheizter Sensor), Temperatur. 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter. 109 Kommunikationsobjekte. 
Inkl. Kombi-Halterung für Wand-/Mastmontage.
Maße 96 x 77 x 118 (B x H x T in mm)

Fabrikat: Elsner Elektronik (www.elsner-elektronik.de)
Typ: 3095 Suntracer KNX basic 230 V AC, 3096 Suntracer KNX basic12-40 V DC